Основные проектные характеристики газораспределительных сетей

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»:

- протяженность сетей газораспределения – 11888 метров;

- количество газораспределительных пунктов – 3 (ГРП-9, ГРП-10, ГРП-13);

- максимально разрешённая мощность 18 000 м3/час.